Дополнительное описание теплицы Польза и порядок работы по данной продукции.

1. Каракас изготовлен из квадратной трубы 20х20 мм, толщина стенки 1,2 мм, расстояние между дугами 1 м. Стандартный каркас комплектуется 5-ю стрингерами (поперечинами), усиленный - 7-ю стрингерами.
2. За счет конструктивных решений каркас сочетает в себе преимущества разборных каркасов (удобства транспортировки и хранения) и цельносварных каркасов (удобство сборки и прочность конструкции).
3. Каркас окрашен полимерным способом в заводских условиях. Или изготовлен из оцинкованной стали.
4. Крепление узлов теплицы осуществляется с помощью специальных болтовых зажимов, которые прочнее и надёжнее сварки. Зажимы выполнены из оцинкованной стали.
5. Ширина дверного проема 94 см, что обеспечивает удобный проход в теплицу и правильный монтаж сотового поликарбонатного листа.
6. В базовый комплект теплицы 3х4 м включается:
	1. Два цельносварных дверных проема (дверная рамка и дверные створки).
	2. Полудуга торцевая боковая с закладным элементом – 4 шт.
	3. Полудуга торцевая верхняя с закладным элементом – 2 шт.
	4. Полудуга туннельная боковая – 6 шт.
	5. Полудуга туннельная верхняя – 3 шт.
	6. Стрингеры короткие 1 м (поперечины, связующие элементы, балки) – для стандартной теплицы 20 шт, для усиленной 28 шт.
	7. Стрингеры длинные 2 м – 4 шт.
	8. Крепёжные зажимы (хомуты, крабовые зажимы) в комплекте с болтами, гайками, шайбами. Для стандартной теплицы: Т-образных – 12 шт, Х-образных – 9 шт. Для усиленной: Т-образных – 16 шт, Х-образных – 15 шт.
	9. Фурнитура: ручки – 2 шт, шпингалеты – 4 шт, ветровые крючки (тяги) – 2 шт, уголок 3D – 4 шт, инструкция по монтажу – 1 шт.
	10. Комплект саморезов для крепления поликарбоната – 320 шт (± 5шт). Дополнительно может комплектоваться термошайбами (250 шт) по ценам действующего прайс-листа.
7. В комплект вставки 3х2 м включается:
	1. Полудуга туннельная боковая – 4 шт.
	2. Полудуга туннельная верхняя – 2 шт.
	3. Стрингеры короткие – для стандартной теплицы 6 шт, для усиленной 10 шт.
	4. Фундаментные стрингеры – 2 шт по 2 м.
	5. Крепёжные зажимы: для стандартной теплицы Т-образных – 4 шт, Х-образных – 6 шт; для усиленной Т-образных – 4 шт, Х-образных – 10 шт.
	6. Комплект саморезов для крепления поликарбоната – 50 шт (± 5шт.). , Дополнительно может комплектоваться термошайбами (55 шт) по ценам действующего прайс-листа.
8. Дополнительно можно приобрести герметизирующую и перфорированную ленту, торцевые профили по ценам действующего прайс-листа. Для теплицы размером 3х4 м необходимо: герметизирующей ленты – 16 п.м., перфорированной ленты – 19 п.м., торцевых профилей – 11 шт. Для вставки необходимо: перфорированной ленты – 5 п.м., торцевых профилей – 2 шт.
9. Дополнительно каркас может комплектоваться верхней туннельной форточкой и системой автоматического проветривания. Для теплиц длиннее 6 м использование форточки рекомендуется.
10. Товар будет отгружаться по наличию, либо по заранее согласованным и оплаченным заявкам.
11. Гарантия 2 года.